3.7.2 Erzwungene Schwingung

In der Abb. 1 ist ein Schwingkreis dargestellt, der von einer vom Ausgang X des CASSY-E ausgehenden Wechselspannung zum Schwingen angeregt wird. Das Programm „MAuS“ sorgt für eine Änderung der Frequenz um 250 Hz / s. An dem Diagramm, welches die Effektivspannung an der Schwingkreisspule darstellt, ist erkennbar, dass bei 584 Hz die Schwingung ein Maximum hat. 584 Hz ist die Eigenfrequenz des Schwingkreises (siehe 3.7.1) .

Abb. 1