
  Diagramm erneut zeichnen oder dehnen 
  =================================
  
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Die hier beschriebenen Möglichkeiten können nur bei der Meßart " Diagr. nach Mess. "
  genutzt werden.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Die Diagramme können erneut gezeichnet werden. 
  Bei mehrkanaliger Darstellung kann man einzelne Kurven auswählen.

  Der Abschnitt eines Diagramms kann horizontal gestreckt werden. 
  Im Bildfeld erscheint eine bewegliche vertikale Strecke. Diese Strecke  wird zunächst zur 
  einen und dann zu  anderen Grenze des genannten Abschnitts geführt, wobei der Rechner 
  jeweils mit einem Linksklick über die Grenze informiert wird. 

  Nach der Vergrößerung eines Diagrammabschnitts kann man mit Hilfe der Bildlaufleiste
  auch anderer Abschnitt betrachten. Nach Anklicken von  ">" und "<" neben der Bildlaufleiste
  erscheint ein Nachbarabschnitt gleicher Breite.

  Eine anhaltende, schrittweise Verschiebung des Diagramms in Bildbreiten ist mit "!"
  möglich.

  Achtung !
  Nach einem Linksklick werden die Koordinaten des unter der Bildlaufleiste sichtbaren
  Mauszeigers in das ausgewählte Tabellenfenster eingetragen.
  Die Koordinatenangaben beziehen sich jeweils auf den Nullpunkt des gesetzten
  Koordinatensystems. 
  Wenn keine Koordinatenachsen vorhanden sind, dann zeigen die Zeitkoordinaten die Zeit
  zwischen dem Beginn der Messung und dem zum Diagrammpunkt gehörenden Ereignis an.
         
 





