Messung der Induktionsspannung

Abb. 1

In die hier skizzierte Leiterschleife aus einem Draht mit dem Widerstand R und einem Spannungsmessgerät mit dem Innenwiderstand Ri greife ein sich änderndes Magnetfeld. Die induzierte Spannung ist gleich der Summe aus der Spannung UM zwischen den Anschlüssen des Messgeräts ( Spannung beim Durchlauf des Messgeräts) und der Spannung Ua im angeschlossenen Draht.

UM = I · Ri; Ua = R · I

I: Stromstärke in der Leiterschleife

UInd = I · Ri + R · I

Ist der Widerstand R vernachlässigbar klein, gegenüber dem Innenwiderstand Ri, dann ist die induzierte Spannung nahezu gleich der Spannung UM = Ri · I zwischen den Anschlüssen des Messgeräts. Das Messgerät zeigt in diesem Fall die Induktionsspannung an.