3.1.2 Influenz

Ein Körper, der die beiden Arten von Elektrizität in gleichen Mengen enthält, erscheint ungeladen.

Diese Tatsache führt zu der Vermutung:

In jedem neutralen Körper sind die beiden Arten von Elektrizität in gleichen Mengen vorhanden. Wird ein Überschuss einer Elektrizitätsart erzeugt, dann erscheint der Körper geladen.

Diese Vermutung wird durch das im Folgenden skizzierte Experiment bestätigt:

Abb. 1

Zwei sich berührenden, ungeladenen Platten 1 und 2 wird ein durch Reibung negativ geladener PVC-Stab genähert. Unter der Einwirkung dieses Stabs findet eine Ladungstrennung in dem Plattenpaar statt, da die positiven Ladungen des Plattenpaars von dem Stab angezogen, die negativen jedoch abgestoßen werden. Nach Trennung der Platten in Gegenwart des Stabs kann anschließend mit einer Glimmlampe auf Platte 1 eine positive- und auf Platte 2 eine negative Ladung nachgewiesen werden (Der Nachweis mit einer Glimmlampe gelingt nur bei trockenem Wetter). Die hier beschriebene Ladungstrennung unter Einwirkung eines geladenen Körpers wird Influenz genannt.

Anfangs wurde gesagt, dass geladene Körper z.B. eine geladene Kugel Papierschnipsel anzieht. Diese Tatsache ist nun nach Kenntnis der Influenz verständlich.

Abb. 2

Die Ladungen des Papierschnipsels werden getrennt. Dipol heißt ein Körper mit derart getrennten Ladungen. Da die Einwirkung der Kugel auf das negative Ende des Schnipsels stärker ist als auf das weiter entfernte positive Ende, so überwiegt die Anziehungskraft.

Anwendung: Elektrostatische Staubfilter

Der Bandgenerator

Die Influenz wird in einer als Bandgenerator bekannten Elektrisiermaschine genutzt. Abb. 3 zeigt den Aufbau dieses Generators. Ein zwischen den beiden Rollen R1 und R2 umlaufendes Gummiband G treibt eine PVC-Walze W an. Diese reibt an einem Reibzeug r und erhält dadurch eine negative Ladung. Unter der Einwirkung dieser geladenen Walze fließt von der Oberfläche des Bandes negative Ladung über den Bügel B1 zur Erde ab. Infolgedessen wird das Band G positiv aufgeladen. Auf dem laufenden Gummiband G werden positive Ladungen in die Kugel K transportiert. Dort fließen sie unter den Abstoßungskräften zwischen gleichartigen Ladungen über den Bügel B2 auf die Oberfläche von K. Die Kugel wird solange aufgeladen, bis Ladungen mit Funkenbildung die Oberfläche von K verlassen.

Abb. 3

Die Influenz kann zur Aufnahme von t-s-Diagrammem genutzt werden (anklicken !).