
 Flächeninhalt
 ----------------------
 Zur Bestimmung des  Flächeninhalts ist das Flächenstück mit einem  Rechteck  möglichst
 weitgehend einzugrenzen.  Zur Bestimmung des Flächeninhalts wird die Zahl der farbigen
 Pixel im Rechteck ermittelt. Das Flächenstück muß mit Farbe ausgefüllt sein.



 Bogenlänge
 -------------------
 Ist eine Kurvenlänge zu messen, dann muß zunächst   der  Anfang  des  Kurvenstücks mit
 einem Linksklick markiert werden. Nun kann man mit der Maus die Kurve nachgezeichnen,
 wobei die  Weglänge  des  Mauszeigers  angegeben  wird.  Mit  einem  Linksklick wird die
 Messung  beendet.  Mit  einem  weiteren  Linksklick  kann  eine  neue Messung begonnen
 werden.
 
 Selbstverständlich   ist  das  Bildfeld  zur  Messung  der  genannten  Größe zu kalibrieren.

 
     M a ß g e b e n d   f ü r  d i e  M e s s u n g e n  der   Bo g e n l ä n g e   i s t    d i e
                          K a l i b r i e r u n g    i n     y  -  R i c h t u n g   !
