
 Koordinaten ein/aus
 ---------------------------------
 Nach Anklicken von " Koordinaten ein" erscheint eine Auswahlbox für die gewünschten
 Koordinaten, die später  in  der oberen  Bildleiste angezeigt werden sollen.  t - y' - Dia-
 gramme werden oft mit einem anderen Maßstab  aufgenommen  als  t - y - Diagramme.
 Damit  eine  richtige  Koordinatenangabe  erfolgt,  muß  die  Koordinatenart  angeklickt
 werden. Wenn Sie y' wählen, dann erhalten Sie die zu einem vorhandenen Ableitungs- 
 diagramm passenden Koordinaten. 

 Bei   Linksklick    werden  die  Koordinaten  des  Mauszeigers  in  ein   Tabellenfenster
 eingetragen. Bei  einem  Rechtsklick  wird  der  letzten  Tabellenzeile  der y - Wert des
 Mauszeigers    angefügt.  Nach   Anklicken  eines  Punktes   P   entsteht  eine vertikale 
 Leitlinie, die  erst  bei Entlastung der Maustaste verschwindet. Diese Leitlinie ist dann
 erwünscht,   wenn  mehrere    Punkte   mit  gleichem   t - Wert   in   eine   Tabellenzeile 
 aufgenommen  werden sollen.

 
 Bildschirmkoordinaten zu Kurvenpunkten in das Tabellenfenster
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nach Wahl von "Koord._Koordinaten der Bildschirmpunkte in das Tabellenfenster" wird 
 das Kurvenstück mit einem Rechteck eingegrenzt. Der Rechner sucht nun die Diagramm-
 punkte ( am oberen Rechteckrand beginnend), die unterhalb des oberen Rechteckrandes 
 liegen und trägt deren Koordinaten in ein  Tabellenfenster  ein.  Unter "Koordinatenanzeige 
 ein" kann man eines der beiden Tabellenfenster für die Koordinaten auswählen. Ohne eine 
 derartige Festlegung werden die Koordinaten in das Tabellenfenster I eingetragen.

 Es wird empfohlen die Bildschirmkoordinaten dann zu bestimmen, wenn kein Koordinaten-
 system sichtbar ist, denn sonst könnten Punkte des Achsensystems aufgenommen werden

 Anschließend  kann an diesem  Kurvenstück eine Integration durchgeführt werden. Dies 
 geschieht mit  "Mathe._Bestimmtes Integral" oder   "Mathe._Integralfunktion" . 

 Der Tabelle kann mit dem Befehl "_a;b (setze die Punkte a;b und verbinde sie miteinander)"
 wieder ein Diagramm zugeordnet werden. Diese so gewonnene Diagramm kann mit 
 "Diagrammausschnitt" vergrößert werden.

 Wenn nach der Ermittlung der Koordinaten ein neues Koordinatensystem gesetzt wird, dann 
 ist dies das Bezugssystem bei einer nachfolgenden Integration..

 
















