Wichtige Anmerkung zur Versuchsdurchführung:

Das Magnetfeld von R 1 wirkt auf die Spule des Induktionssensors und verursacht somit einen Fehler bei der Kraftmessung. Zur Vermeidung dieses Messfehlers sollte R 2 erst nach Einschalten des Stroms an R 1 geschoben werden. Das während der Verschiebung gemessene Signal ist ausschließlich der Wechselwirkung beider Wicklungen zuzuschreiben. Als Stromstärke wird 1 A empfohlen. Zur Kalibrierung des Hebels für Kraftmessungen wird ein 100 mg-Haken an das Hebelende gehängt und dem dadurch verursachten Ausschlag die Kraft 1 mN zugeordnet.