
  Das Meßfeld kann kalibriert werden. 
  -----------------------------------------------------------
  Kalibrieren in y - Richtung: Mit dem Kreuz   werden   zwei   übereinander liegende Punkte 
  angeklickt (Linksklick), deren zugehörende Meßwerte (Länge oder Kraft) bekannt sind. Die 
  Differenz dieser Meßwerte  wird hiernach mit der Maßeinheit eingegeben. Die Maßeinheit 
  erscheint auch im Zeigerfeld.

  Kalibrieren   in x - Richtung:     Wie   oben   werden   nebeneinander   liegenden   Punkten 
  entsprechende  Größen   zugeordnet.   

  " Kalibr. in x -Richtung  := Kalibr. in y - Richtung ":   Einer   horizontalen   Strecke wird der 
  Wert  einer gleich langen vertikalen Strecke zugeordnet.


   Achtung !
   Bei einer Kalibrierung in y-Richtung wird in die Zeile 1 des Tabellenfensters I der Befehl
    _a;b*K geschrieben. b*K ist der Wert, der nun b zugeordnet wird. 

  

