Untersuchung einer Kondensatorentladung mit dem CASSY-E bei Verwendung des Messprogramms „MAuS“

Abb. 1

Dass Messprogramm veranlasst die in der Abb. 1 sichtbare Einstellung des Cassy-Relais. Der 2,2 μF – Kondensator wird unter der am Ausgang X liegenden 9V-Spannung aufgeladen. Nach dem Befehl zum Zeichnen eines Diagramms erfolgt die Umschaltung des Relais, was zur Entladung des Kondensators über den 500 kΩ – Eingangswiderstand des Messeingangs B führt.