Das CASSY - E, ein Mittel zur Aufnahme und Wiedergabe von Sprache und Musik

Das Cassy - E kann in Verbindung mit dem Programm MAuS als Signalgenerator eingesetzt werden. Die Auswahl der Signale für die Ausgänge X und Y geschieht mit dem in Abb. 1 sichtbaren Dialogfeld. An ihm ist erkennbar, dass man z.B. Töne mit verschiedenen Tonhöhen erzeugen kann. Die Frequenz eines Signals kann so genau eingestellt werden, dass damit beeindruckende Resonanzversuche möglich sind. Wenn ein Lautsprecher ein vom CASSY kommendes 440 Hz - Signal ( einer Stimmgabel angepasst ) kurzzeitig aussendet, dann tönt anschließend eine ca. 7 m vom Lautsprecher entfernte 440 Hz - Stimmgabel ( Leybold ) deutlich hörbar zurück. Die Signalausgabe erfolgt immer während einer Messung (Diagramm nach Messung !). Hierbei kann man den Eingang mit dem Ausgang verbinden und somit die Ausgangsspannung registrieren.

Abb. 1

Unter "Spezielle Signale " kann das letzte Eingangssignal gespeichert und zum Ausgangssignal bestimmt werden. Sprache und Musik können mit einem Mikrofon aufgenommen und anschließend über einen Lautsprecher wiedergegeben werden. Hiermit sind eindrucksvolle Demonstrationsexperimente möglich.

Beispiel:

Zwei Transformatorspulen mit je 10000 Windungen werden einander gegenüber gestellt (Abb. 2). In die eine Spule schickt man ein dem Wort " Induktion " entsprechendes elektrisches Signal. Die andere Spule wird an einen Lautsprecher mit Verstärker angeschlossen. Das Wort " Induktion " ist zu hören .

Abb. 2