Einstellempfehlung für das Programm „MAuS (CASSY-E)“ zur Aufnahme eines Ballistokardiogramms

Unter „Einstellungen laden und speichern“ wird die Parameterdatei „Param\ballist.par“geladen und damit eine zum geschilderten Experiment passende Einstellung vorgenommen.

Die Datei „Param\ballist.par“ führt zu folgenden Einstellungen:

1. „ Integration“ unter „Extras“

2. „Mittelwerte über 0.02s“ unter „Extras“. Mit dieser Mittelung wird der Einfluss des Netzbrumms auf das Diagramm verhindert.

3. Messbereich: ± 0,3 V

4. „Zeigerempfindlichkeit n = 10 (Zoomfaktor)“ im Zeigerfeld

5. Im Dialog, der auf „Zum Start“ folgt, ist „Mit Korrektur“ mit einem Häkchen versehen.

6. Messzeit: 5 s

7. „Dauermessung“ ist im Dialog nach „Zum Start“ eingestellt.

Wenn „Mit Korrektur“ mit einem Häkchen versehen ist, dann erscheint nach „START“ am oberen Rand des Diagrammfeldes ein Korrekturdialog (siehe Abb.1).

Abb. 1

O: Dieser Knopf wird angeklickt, wenn ein Störsignal die Veränderung eines Integrals verursacht. Dies ist dann der Fall, wenn das Integral von seinem Anfangswert abweicht, obwohl kein Magnet in der Spule ist.

Achtung!

Wenn die Integralanzeige im Zeigerfeld konstant ist, dann heißt dies nicht, dass ein waagrechtes Diagramm gezeichnet wird, denn im Zeigerfeld werden die Messwerte in größeren zeitlichen Abständen registriert als während der Aufzeichnung eines Diagramms. Die Integration während der Aufnahme eines Diagramms ist genauer.

N: Wenn sich das Integral nach Anklicken von „0“ ändert, obwohl keine Spannung induziert wird ( kein Magnet in der Spule), dann kann mit mehrfachem Anklicken von „N /\“ oder „N \/“ das Diagramm nach oben oder unten korrigiert werden.

G: Die Grundeinstellung des Zeigers (Anfangshöhe des Integraldiagramms) kann hiermit verändert werden.

M: Hiermit wird die Maßstabsvergrößerung ( Zeigerempfindlichkeit ) in Schritten von 6 Einheiten vergrößert bzw. in Schritten von 5 Einheiten verkleinert.

T: Die Zeit, während der die Messwerte gemittelt werden, kann in Schritten von 0,01 s geändert werden.

Wichtig ! Es ist darauf zu achten, dass die Induktionsspannung im eingestellten Messbereich bleibt, da andernfalls das vom Rechner ermittelte zeitliche Integral der Spannung falsch ist Möglicherweise muss auf einen größeren Spannungsbereich umgestellt werden.