
Leiter mit den Widerstandswerten X, Y, Z, U, V und W sind parallel geschaltet.
Der Gesamtwiderstand ist der Kehrwert aus der Summe: 1/X  + 1/Y + 1/Z + 1/U + 1/V + 1/W
|X|Y|Z|U|V|W| = |20|30|40|15|50|60|: Mit Doppelklick auf dieser Zeile werden den Variablen X, Y, usw. Werte zugewiesen.
1/(1/X+1/Y+1/Z+1/U+1/V+1/W) = 
