
 Lote
 ------- 
 Mit einem Linksklick wird der Anfang eines senkrechten Lotes gebildet. Mit dem nächsten 
 Linksklick wird die  Länge  dieses  Lotes fixiert, das Lot kann parallel zu sich verschoben 
 werden.  Wird  es  mit  einem  Linksklick  festgelegt, dann  entsteht  eine  waagrechte Lot-
 strecke, beim nächsten Linksklick wieder eine senkrechte Lotstrecke usw..  Diese  Verket-
 tung von Lotstrecken kann mit einem Rechtsklick abgebrochen werden.

 Der Endpunkte  der  waagrechten  Lote,  sowie deren Schnittpunkt mit der y-Achse werden 
 durch  große  Punkte  markiert,  falls   " Lote mit großen Endpunkten "   ausgewählt wurde.

 Anwendung: Mechanik/m6.bmp

 Mit den Tasten   r(rot),   g(grün),  y(gelb), b(blau),  und  s(schwarz)   sind   Farben  wählbar.


