# Bildschirmkoordinaten zu Kurvenpunkten in das Tabellenfenster

## Abb. 1

Bevor man zu einem gezeichneten t-v-Diagramm ein t-s-Diagramm entwickeln kann (Integration), müssen die Koordinaten der Bildpunkt in eine Tabelle eingetragen werden. Dies geschieht wie folgt:

Nach Wahl von „Koord._Koordinaten der Bildschirmpunkte in das Tabellenfenster“ wird das Kurvenstück mit einem Rechteck eingegrenzt. Der Rechner sucht nun die Diagrammpunkte ( am oberen Rechteckrand beginnend), die unterhalb des oberen Rechteckrandes liegen und trägt deren Koordinaten in ein Tabellenfenster ein. Unter „Koordinatenanzeige ein“ kann man eines der beiden Tabellenfenster für die Koordinaten auswählen. Ohne eine derartige Festlegung werden die Koordinaten in das Tabellenfenster I eingetragen.

Es wird empfohlen die Bildschirmkoordinaten dann zu bestimmen, wenn kein Koordinatensystem sichtbar ist, denn sonst könnten Punkte des Achsensystems aufgenommen werden

Anschließend kann an diesem Kurvenstück eine Integration durchgeführt werden. Dies geschieht mit „Mathe._Bestimmtes Integral“ oder „Mathe._Integralfunktion“ .

Der Tabelle kann mit dem Befehl „_a;b (setze die Punkte a;b und verbinde sie miteinander)“ wieder ein Diagramm zugeordnet werden. Diese so gewonnene Diagramm kann mit „Diagrammausschnitt“ vergrößert werden. Wenn nach der Ermittlung der Koordinaten ein neues Koordinatensystem gesetzt wird, dann ist dies das Bezugssystem bei einer nachfolgenden Integration..

#