3.7.3 Erzeugung ungedämpfter Schwingungen (Rückkopplung)

Abb. 1

In Abb. 1 sehen wir einen Schwingkreis, der durch Induktion einer Spannung zum Schwingen angeregt wird. Die Induktionsspannung wird mit Hilfe einer Spule erzeugt, in der ein Wechselstrom unter der Spannung U1 = U01 · sin(ω·t) fließt. Die Frequenz der Wechselspannung U1 ist gleich der Schwingungsfrequenz des Schwingkreises. Die im Schwingkreis hin- und herschwingende Ladung erzeugt am Kondensator die Spannung U2=U02·sin(ω·t) . Diese Spannung wird mit Hilfe eines Verstärkers an die Spannung U1 angeglichen. Nimmt man statt der Generatorspannung die Ausgangsspannung des Verstärkers zur Steuerung des Stroms in der Spule Sp (Rückkopplung), dann hat man ein selbständig schwingendes Gebilde (Oszillator). Eine solche Rückkopplung kann mit dem ADA-Wandler CASSY-E bei Verwendung des Programms „MAuS“ realisiert werden (siehe Abb. 2). Die Kondensatorspannung am Messeingang B des abgebildeten ADA-Wandler CASSY-E wird verstärkt am Ausgang X ausgegeben; sie steuert den Strom in der Spule Sp ( Transformatorspule mit 1000 Windungen). Das Diagramm zeigt das Anschwingen des Schwingkreises.

Abb. 2