  
  Tangenten
  ------------------
  
  Mit  einem  Linksklick  wird  die  Mitte der  Tangente  bestimmt.  Sie    erscheint  mit   einem 
  Steigungsdreieck und  kann  mit  dem  Mauszeiger in  seiner  Länge  und Neigung verändert 
  werden. Nach  einem  Linksklick kann   nur  noch die Länge verändert werden.  Nach einem 
  weiteren Linksklick  verschwindet  sie  und  hinterläßt  nur noch ein kleines Kreuz  über dem 
  0-Punkt eines Koordinatensystems,  dessen  Höhe  über der x-Achse eines Koordinatensys-
  tems  der  Steigung  proportional ist.  Die Höhe  dieses  Kreuzes kann so festgelegt  werden, 
  dass die Steigung auf der  y-Achse   des  Koordinatensystem  abgelesen  kann.  Zu  diesem 
  Zweck wird die Tangente beim Aufspannen auf  dem   Nullpunkt   des   Koordinatensystems 
  zunächst auf  die  Steigung 1 eingestellt (Koordinatenanzeige an !).  Durch  die  dann  noch 
  mögliche Veränderung der Tangentenstrecke  kann  man  erreichen, dass  das  Kreuz genau  
  auf   die   mit   1   versehene   Achsenmarkierung   rückt.  Wird  die   Tangente  dann  erneut  
  aufgespannt,  dann  ist  die  Länge  passend  eingestellt   und  die  Kreuze  zeigen  mit  ihrem 
  Abstand von  der x-Achse   genau  die  Steigung an. Auf diese  Weise  kann  die  1. Ableitung   
  einer Funktion  graphisch dargestellt werden. 

  
  Auswahl von Farben
  .................................
  Mit den Tasten r(rot), g(grün), y(gelb),b(blau), und  s(schwarz)   können   Farben ausgewählt
  werden

  Besondere Hinweise
  .................................
  Das Unterprogramm "  Tangenten  " kann auch innerhalb des Unterprogramms  " Rechnen, 
  Funktionen " aktiviert werden.  Dies  geschieht  zum  Beispiel dann, wenn t;v - Wertepaare 
  an einem   Zeit - Weg -  Diagramm   ermittelt  und  zur Auswertung tabellarisch angeordnet
  werden sollen.

 








