Anmerkungen für Lehrer zum Umgang mit der Wippe

Mit den genannten Programmen kann das Integral der Induktionsspannung gebildet werden, welches der Ladung proportional ist. Ist den Schülern der Integralbegriff unbekannt, dann sollte bei der Erklärung der Wippe nur von der Ladung und nicht vom Integral gesprochen werden.

Da der AD_Wandler auch bei der Induktionsspannung 0 einen sehr kleinen Wert zum Rechner überträgt, muss zum Ausgangswert des Wandlers fast immer ein kleiner Wert ε zur Kompensation hinzuaddiert werden.

Wem die Suche eines passenden ε zu mühsam ist, der sollte nicht numerisch, sondern elektronisch integrieren. Ein genauer Integrator (anklicken !) kann von der Firma Höhne-Messtechnik bezogen werden.

Die älteren Glasfahrbahnen ( vor 2001) waren zur Messung dieser Drehung mit Dehnungsmessstreifen ausgerüstet. Der Umgang mit diesen Geräten wurde von manchen Lehrern als umständlich beschrieben, denn mit 2 Regelknöpfen musste eine Wheatstonebrücke abgeglichen und eine Verstärkung eingestellt werden. Als weiterer Nachteil erwies sich die Empfindlichkeit der die DMS-Streifen tragenden PVC-Blattfedern. Sie brachen hin und wieder infolge von Überlastungen.