Nach Eingabe von „167“ und „START“ wird der Menüpunkt „Exponentielle Abnahme“ angezeigt. Wird er ausgewählt, dann sind Angaben über die Halbwertszeit, die Höhen der Wassersäule und des Bildschirmfensters zu machen. Hiernach erscheint der Graph einer Exponentialfunktion auf dem Bildschirm (siehe Abb. 1).

Abb. 1 Abb. 2

Vor den Bildschirm wird ein mit Wasser gefülltes zylindrisches Gefäß G aus Glas mit textilem Boden so aufgehängt, dass sich das Wasser genau zwischen den beiden waagrechten Strecken befindet (siehe Abb. 1). Vor Anklicken der Starttaste wird der Gefäßboden mit dem Handteller dicht gehalten. Hängt das gefüllte Gefäß G richtig , dann wird die Hand vom Gefäßboden genommen und "Start" angeklickt. Eine senkrechte Strecke s (sie Abb. 2), die der Höhe der Wassersäule gleicht, läuft gleichförmig über den Bildschirm. Der Graph zur Exponentialfunktion erweist sich als Spur ihres oberen Endes.