3.5.7 Wirbelströme

Abb. 1

In der Abb. 1 ist eine Spule ( 2000 Windungen ) mit einem starken Magneten zu sehen. Über dieser Spule wird zunächst ein Aluminiumblech gehalten. Wird dieses Blech schnell nach oben gezogen, dann ist eine Spannung in der Spule nachweisbar (siehe Diagramm).

Erklärung:

Das durch das Blech greifende Magnetfeld des Stabmagneten induziert eine Spannung in das Blechstück, welche einen Kreisstrom (Wirbelstrom) im Blech zur Folge hat. Das an diesen Wirbelstrom gekoppelte Magnetfeld induziert eine Spannung in die Spule.