

 Achseneinteilung
 ----------------------------
 Die   Achsen  eines  unskalierten  Koordinatensystems   können  eingeteilt werden. Nach
 einem   Linksklick     erscheint   eine    Abfrage   über  die  gewünschte  Einteilung  eines
 Achsenabschnitts.  Hat  man  sich  entschieden,  dann  wird der Nullpunkt angeklickt. Bei
 Bewegung  der  Maus  mit  gedrückter  Maustaste  sieht   man,  daß die zum Mauszeiger 
 gehörenden  Achsenabschnitte  in der  gewünschten  Weise   eingeteilt  werden.  Mit der
 Freigabe der Maustaste  ist   die   Einteilung  fixiert   Wird  anfangs  nicht  auf  die  linke, 
 sondern  stattdessen  auf die rechte Maustaste gedrückt, dann erfolgt die Aufteilung über 
 den 0-Punkt hinaus.
 
 Raster
 -----------
 Ein   Rechteckbereich   kann  aufgeteilt  werden.  Nach  einem  Linksklick  erscheint  eine
 Abfrage  über  die   gewünschte  Einteilung  des  Bereichs.   Ist  die  Zahl  der  Abschnitte
 gewählt,   dann  wird  mit   einem    Linksklick   eine  Ecke P  des  zu  teilenden  Bereichs 
 festgelegt. Bei  Bewegung der Maus mit gedrückter Maustaste erscheint  ein aufgeteiltes 
 Rechteck variabler Größe zwischen  dem  Mauszeiger und  dem Punkt P.  Nach  Freigabe 
 der Taste  ist   die  Größe   festgelegt.    Wird    anfangs    nicht    auf   die  linke,  sondern  
 stattdessen  auf  die rechte  Maustaste gedrückt, dann erfolgt die Flächenaufteilung  über
 den Punkt P hinaus.  P wird dann zur Mitte eines aufgeteilten Rechteckbereichs.


















