1.6.4.3 Reibungskraft der Luft

Jeder Körper erfährt in einem Luftstrom eine Reibungskraft. Eine solche Kraft kann z.B. so gemessen werden wie dies in Abb. 1 angedeutet ist. Beim Vergleich der Kräfte, die sich zu verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten einstellen, findet man:

F~ v² → F/v² = Konstante = k

→ F = k · v²

Abb. 1

Die Kraft ist dann proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit, wenn hinter dem angeblasenen Gegenstand starke Wirbelbildung erkennbar ist.

Dies hier aufgestellte Reibungsgesetz muss berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Bahn einer Kanonenkugel zu berechnen. Die Bewegung einer solchen Kugel weicht infolge der Luftreibung erheblich von einem Parabelbogen ab. In der Schule ist die mathematische Behandlung dieser Bewegung nur mit Hilfe eines Rechners möglich.

Wie dies geschieht, erfahren Sie nach Anklicken dieser Zeile.